......................................., ..................................

(miejscowość) (data)

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/5/2021

**„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych”**

**UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | **Wartość netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu  dla wszystkich niżej wymienionych odcinków dróg wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2591C Ostrowo – Witowiczki**  **5,0 x 304,00 = 1520,00 m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 | m2 | 50,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1520,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1520,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1520.00\*0.04\*2.5 | t | 152,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1520,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1520,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1520,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 304,00 x 0,75 x 2 = 456,00 | m2 | 456,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 456,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **2592C Ostrowo – Złotowo - Brześć**  **4,2 x 37,00= 155,40 m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  4,20 x 5,00 x 2 = 42,00 | m2 | 42,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 155,40 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 155,40 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 155.40\*0.04\*2.5 | t | 15,54 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 155,40 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 155,40 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 155,40 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 37,00 x 0,75 x 2 = 55,50 | m2 | 55,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 55,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **3** |   **2589C Chełmce – Kobylnica – Witowice**  **(3,5 + 16,5)/2\*8 = 80,00 m2 - tylko warstwa ścieralna**  **3,5 x 248,0 = 868,00 m2**  **5,0 x 223,0 = 1115,00 m2**  **5,0 x 86,0 = 430,00 m2**  **5,0 x 350,0 = 1750,00 m2**  **5,0 x 100,0= 500,00 m2**  **5,3 x 80,0 = 424,00 m2**  **5,0 x 100,0 = 500,00 m2**  **RAZEM = 5667,00 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  (3,5 + 16,5)/2\*8 = 80 m2 - frezowanie całej powierzchni  3,50 x 5,00 x 1 = 17,50 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,30 x 5,00 x 2 = 53,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 m2 - frezowanie na włączeniach  5,00 x 5,00 x 1 = 25,00 m2 - frezowanie przy studni  RAZEM: 425,5 | m2 | 425,50 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 5587,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 5587,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 5587.00\*0.04\*2.5 | t | 558,70 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 5667,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 5667,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5667,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  8,00 x 1,00 x 2 = 16,00 m2  248,0 x 0,75 + 248,0 x 1,00 = 434,00 m2  223,0 x 0,75 x 2 = 334,50 m2  86,0 x 0,75 x 2 = 129,00 m2  350,0 x 0,75 x 2 = 525,00 m2  100,0 x 0,75 x 2 = 150,00 m2  80,0 x 0,75 x 2 = 120,00 m2  100,0 x 0,75 x 2 = 150,00 m2  Razem: 1858,50 m2 | m2 | 1858,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1858,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **2578C Bródzki – Głębokie**  **3,8 x 170,00 = 646,00 m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: 3,80 x 5,00 x 2 = 38,00 | m2 | 38,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 646,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 646,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2279.00 x 0.04 x 2.5 | t | 64,60 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 646,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 646,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 646,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 170,00 x 0,75 x 2 = 255,00 | m2 | 255,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 255,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **5** |   **2575C Wola Wapowska - Skotniki Szotka Duża - Broniewo**  **(5,5 + 16,2)/2\*6,0 = 65,1 m2**  **5,0 x 7,5 = 37,5 m2**  **5,0 x 119,0 = 595 m2**  **Razem: 697,60 m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  (5,5 + 16,2)/2\*6,0 = 65,1  5,0 x 7,5 = 37,5  5,0 x 5,0 = 25 - frezowanie na włączeniu  RAZEM: 127,6 | m2 | 127,60 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 697,60 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 697,60 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 697.60\*0.03\*2.5 | t | 52,32 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 697,60 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 697,60 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 697,60 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  7,5 x 0,75 x 2 = 11,25 m2  119,0 x 0,75 x 2 = 178,5 m2  Razem: 189,75 | m2 | 189,75 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 189,75 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **2574C Kruszwica – Papros – Bronisław – Dobre**  **5,3 x 356,0 = 1886,80 m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,30 x 5,00 x 2 = 53,00 | m2 | 53,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1886,80 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1886,80 | |  |  |
| 4 | D-SMA 16 JENA | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa grubość po zagęszczeniu 8 cm - SMA16 JENA | m2 | 1886,80 | |  |  |
| 5 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 356,00 x 0,75 x 2 = 534,00 | m2 | 534,00 | |  |  |
| 6 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 534,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **7** |   **2572C Bąkowo – Chróstowo**  4,0 x 145,0 = 580,00  4,0 x 450,0 = 1800,00  4,0 x 340,0 = 1360,00  Razem: 3740,00 m2  4,0 x 200,0 = 800,00 (korytowanie + profil + ścieralna)  **RAZEM = 4540,00** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,00 x 4,00 x 2 = 40,00  5,00 x 4,00 x 2 = 40,00  5,00 x 4,00 x 2 = 40,00  Razem: 120,00 m2 | m2 | 120,0 | |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko i utylizacja  Obmiar: 4,0 x 200,0 x 0,48 = 384,00 | m3 | 384,00 | |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm  Obmiar: 4,0 x 200,0 = 800,00 | m2 | 800,00 | |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 800,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4540,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4540,00 | |  |  |
| 7 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 4540.00 x 0.04 x 2.5 | t | 454,00 | |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4540,00 | |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4540,00 | |  |  |
| 10 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4540,00 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  145,0 x 0,75 + 145,0 x 1,5 = 326,25  450,0 x 0,75 + 450,0 x 1,5 = 1012,50  340,0 x 0,75 + 340,0 x 1,5 = 765,00  200,0 x 0,75 + 200,0 x 1,5 = 450,00  Razem: 2553,75 | m2 | 2553,75 | |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2553,75 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **8** |   **2544C Stanomin – Mleczkowo – Dąbrowa Biskupia** (Chlewiska)  **5,5 x 69,0 = 379,50**  **5,5 x 430,0 = 2365,00**  **5,5 x 75,0 = 412,50**  **Razem: 3157,00**  **obręb skrzyżowania:**  5,5 x 72,5 = 398,75  (5,7 + 18,0)/2\*16,5 = 195,525  (11,0 + 34,4)/2\*20,0 = 454,00  (7,5 x 1,7)/2 = 6,375  (8,8 x 1,7)/2 = 7,48  **Razem obręb skrzyżowania: 1062,13**  **RAZEM = 4219,13** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  5,5 x 5,0 x 2 = 55,00  5,5 x 5,0 x 2 = 55,00  5,5 x 5,0 x 2 = 55,00  obręb skrzyżowania 118,1  Razem: 283,1 | m2 | 283,10 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4219,13 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4219,13 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: (3157.00\*0.04\*2.5) + (1062.13\*0.03\*2.5) | t | 395,36 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4219,13 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4219,13 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4219,13 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  69,0 x 0,50 x 2 = 69,00  430,0 x 0,50 x 2 = 430,00  75,0 x 0,50 x 2 = 75,00  Razem: 574 | m2 | 574,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 574,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **2544C Stanomin – Mleczkowo – Dąbrowa Biskupia** (Wola)  **5,4 x 255,0 = 1377,00 m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: 5,4 x 255,0 = 1377,00 | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1377.00\*0.04\*2.5 | t | 137,70 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1377,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 255,00 x 0,50 x 1 =127,50 | m2 | 127,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 127,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **10** |   **2543C Ośniszczewko – Brudnia – Stanomin**  6,6 x 110,0 = 726,00  7,2 x 30,0 = 216,00  **RAZEM = 942,00** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  6,6 x 110,0 = 726,00  7,2 x 30,0 = 216,00 | m2 | 942,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 942,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 942,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 942.00\*0.04\*2.5 | t | 94,20 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 942,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 942,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 942,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 30,00 x 0,75 x 1 = 22,5 | m2 | 22,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 22,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **11** |   **2553C Cieślin – Kościelec - Janikowo**  **5,5 x 85,0 = 467,50**  **5,5 x 20,0 = 110,00**  **RAZEM = 577,50** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,50 x 3,50 x 2 = 38,5  5,50 x 3,50 x 2 = 38,5 | m2 | 77,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 577,50 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 577,50 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 577.50\*0.04\*2.5 | t | 57,75 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 577,50 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 577,50 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 577,50 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  85,00 x 0,75 x 2 = 127,50  20,00 x 0,75 x 2 = 30,00 | m2 | 157,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 157,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **12** |   **2567C Inowrocław – Sikorowo – Dulsk**  5,8 x 53,0 = 307,40  6,0 x 66,0 = 399,00  5,8 x 38,0 = 220,40  1,5 x 650,0 = 975,00  5,80 x 11,00 = 63,80  **RAZEM = 1965,60** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,8 x 5,0 x 2 =58,00  6,0 x 5,0 x 2 = 60,00  RAZEM 108,0 m2 | m2 | 108,00 | |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z wywozem i utylizacją  Obmiar: [(2 x 7) + (5 x 23) + (12 x 3,8) + (4,2 x 12) + (5,8 x 11) + (3 x 22) + (1,5 x 650,0)] x 0,48 = 1329,80 x 0,48 = 638,304 | m3 | 638,304 | |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1329,80 | |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1329,80 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1329,80 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1329,80 | |  |  |
| 7 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1329.80\*0.04\*2.5 | t | 132,98 | |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1965,60 | |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1965,60 | |  |  |
| 10 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1965,60 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: (53,0+66,0 +38,0 +11,0) x 0,50 x 2 = 168 x 0,50 x 2 =168,00 | m2 | 168,00 | |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 168,00 | |  |  |
| 13 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 650,00 x 0,75 x 1 = 487,50 | m2 | 487,50 | |  |  |
| 14 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 487,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **2509C Jaksice – Wielowieś** (Pławin)  5,0 m x 200 m = 1000,00 m2 | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z wywozem i utylizacją  Obmiar: 5,0 x 200,0 x 0,48 = 480,00 | m3 | 480,00 | |  |  |
| 2 | D-04.02.01 | Mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 6 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 1329.80\*0.04\*2.5 | t | 100,00 | |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 9 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1000,00 | |  |  |
| 10 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 200,00 x 1,00 x 1 = 200,00 | m2 | 200,00 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,00 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 200,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **14** |   **2509C Jaksice – Wielowieś** (Wielowieś)  5,0 m x 245 m = 1225,00  485 m x 5,4 m = 2619,00  460 m x 5,6 m = 2576,00  40 m x 6,1 m = 244,00  **RAZEM = 6664,00** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  5,0 m x 5,00 m x 2 = 50,00  5,4 m x 5,00 m x 1 = 27,00  5,6 m x 5,00 m x 2 = 56,00  40 m x 6,1 m = 244,00  RAZEM: 377,00 | m2 | 377,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 6664,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 6664,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 6664.00\*0.05\*2.5 | t | 833,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 6664,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 6664,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6664,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  245,0 x 0,5 x 2 = 245,00  485,0 x 0,75 x 2 = 727,50  460,0 x 0,75 x 2 = 690,00  40,0 x 0,75 x 1 = 30,00  Razem: 1692,50 | m2 | 1692,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1692,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **15** |   **2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie** (Dźwierzchno)  5,4 m x 340 m = 1836,00  5,4 m x 360 m = 1944,00  **RAZEM = 3780,00** **m2** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar:  5,40 x 5,00 x 1 = 27,00  5,40 x 5,00 x 2 = 54,00  Razem 81,00 | m2 | 81,00 | |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z wywozem i utylizacją  Obmiar: 200 m x 5,4 m x 0,48 = 518,40 | m3 | 518,40 | |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1080,00 | |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1080,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3780,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3780,00 | |  |  |
| 7 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 3780.00\*0.04\*2.5 | t | 378,00 | |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 3780,00 | |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3780,00 | |  |  |
| 10 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3780,00 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar:  340 m x 0,75 x 2 = 510,00  360 m x 0,75 x 2 = 540,00  Razem: 1050,00 | m2 | 1050,00 | |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1050,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie** (Krężoły)  215 m x 3,5 m = 752,50 | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z wywozem i utylizacją  Obmiar: 215 m x 3,5 m x 0,48 = 361,20 | m3 | 361,20 | |  |  |
| 2 | D-04.02.01 | Mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 752,50 | |  |  |
| 3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 752,50 | |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 752,50 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 752,50 | |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 752.50\*0.04\*2.5 | t | 75,25 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 752,50 | |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 752,50 | |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 752,50 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 215 x 0,75 x 1 = 161,25 | m2 | 161,25 | |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 161,25 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | **2511C Sójkowo – Sławęcin**  425 m x 5 = 2125,00 m2 | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: (frezowanie na włączeniach):  5,00 x 5,00 x 2= 50,00 | m2 | 50,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2125,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2125,00 | |  |  |
| 4 | D-SMA 16 JENA | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa grubość po zagęszczeniu 9 cm - SMA16 JENA | m2 | 2125,00 | |  |  |
| 5 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 425,00 x 0,75 x 2 = 637,50 | m2 | 637,50 | |  |  |
| 6 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 637,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18** | **2536C Szadłowice – Parchanie**  550 m x 5 m = 2750,00  **RAZEM = 2750,00** **m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: 5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 | m2 | 50,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2750,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2750,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2750,00\*0.04\*2.5 | t | 275,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2750,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2750,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2750,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 550,00 x 0,75 x 2 = 825,00 | m2 | 825,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 825,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | **2515C Łążyn – Ściborze**  5,10 m x 1600,00 m = 8160  **RAZEM = 8160,00** **m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław)  Obmiar: 5,10 x 5,00 x 2 = 51,00 | m2 | 51,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 8160,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 8160,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 8160.00 x 0.03 x 2.5 | t | 612,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 8160,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 8160,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 8160,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 1600.00\*2\*0.50 = 1600,00 m2 | m2 | 1600,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1600,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20** | **2567C Inowrocław – Sikorowo – Dulsk (Mątewska)**  6,40 m x 448,00 m = 2867,20  **RAZEM = 2867,20** **m2** | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego (ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław) | m2 | 2867,20 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2867,20 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2867,20 | |  |  |
| 4 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2867,20 | |  |  |
| 5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 11 | |  |  |
| 6 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 21 | |  |  |
| 7 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 9 | |  |  |
| 8 | D-08.01.01 | Regulacja wysokościowa krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe | m2 | 7,00 | |  |  |
| 9 | D-05.03.23 | Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 14,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

ZESTAWIENIE WARTOŚCI KOSZTORYSÓW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nr drogi** | **NAZWA** | **Wartość robót**  **netto** | **VAT 23%** | **Wartość robót**  **brutto** |
| wszystkie poniższe | | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla wszystkich niżej wymienionych odcinków wraz z wprowadzeniem |  |  |  |
| 1 | 2591C | Ostrowo – Witowiczki |  |  |  |
| 2 | 2592C | Ostrowo – Złotowo - Brześć |  |  |  |
| 3 | 2589C | Chełmce – Kobylnica – Witowice |  |  |  |
| 4 | 2578C | Bródzki – Głębokie |  |  |  |
| 5 | 2575C | Wola Wapowska – Skotniki Szotka Duża – Broniewo |  |  |  |
| 6 | 2574C | Kruszwica – Papros – Bronisław – Dobre |  |  |  |
| 7 | 2572C | Bąkowo – Chróstowo |  |  |  |
| 8 | 2544C | Stanomin – Mleczkowo – Dąbrowa Biskupia (Chlewiska) |  |  |  |
| 9 | 2544C | Stanomin – Mleczkowo – Dąbrowa Biskupia (Wola) |  |  |  |
| 10 | 2543C | Ośniszczewko – Brudnia – Stanomin |  |  |  |
| 11 | 2553C | Cieślin – Kościelec - Janikowo |  |  |  |
| 12 | 2567C | Inowrocław – Sikorowo – Dulsk |  |  |  |
| 13 | 2509C | Jaksice – Wielowieś (Pławin) |  |  |  |
| 14 | 2509C | Jaksice – Wielowieś (Wielowieś) |  |  |  |
| 15 | 2368C | Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie (Dźwierzchno) |  |  |  |
| 16 | 2368C | Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie (Krężoły) |  |  |  |
| 17 | 2511C | Sójkowo – Sławęcin |  |  |  |
| 18 | 2536C | Szadłowice – Parchanie |  |  |  |
| 19 | 2515C | Łążyn – Ściborze |  |  |  |
| 20 | 2567C | Inowrocław – Sikorowo – Dulsk (Mątewska) |  |  |  |
|  | | | | | |
| **RAZEM** | | |  |  |  |

……………………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy