......................................., ..................................

(miejscowość) (data)

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/8/2021

**„Remont odcinka drogi powiatowej nr 2506C Lisewo Kościelne - Krężoły”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie na włączeniach nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy wraz z utylizacją  Obmiar: 5,00 x 5,00 x 2 = 50,00 | m2 | 50,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2500,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2500,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: 2500,00\*0,04\*2,5 | t | 250,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2500,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2500,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2500,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 500,00 x 0,75 x 2 = 750,00 | m2 | 750,00 | |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 750,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |
| **Razem wartość brutto:** | | | | |  | | |

……………………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy