......................................., ..................................

(miejscowość) (data)

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/14/2021

**„Remont odcinka drogi powiatowej nr 2555C oraz 2572C”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2555C Kościelec – Batkowo – Inowrocław (od km 1+050 do km 1+880)**  **5,3 x 830,00 = 4399,00** m2 | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie na włączeniach nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy wraz z utylizacją  Obmiar: 5,30 x 5,00 x 2 = 53,00 | m2 | 53,00 | |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4399,00 | |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4399,00 | |  |  |
| 4 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: (4399,00\*0,04\*2,5) +5,1 (przepust) | t | 445,00 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 4399,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 4399,00 | |  |  |
| 7 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4399,00 | |  |  |
| 8 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1245,00 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2572C Bąkowo – Chróstowo (od km 4+540 do km 5+050)**  4,0 x 510 = 2040,00 m2 | | | | | | | |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | | **Cena jedn.  netto** | **Wartość netto (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki plac Wykonawcy wraz z utylizacją  Obmiar: 5,00 x 4,00 x 2 = 40,00 | m2 | 40,0 | |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2040,00 | |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2040,00 | |  |  |
| 7 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym  Obmiar: 2040,00 x 0.04 x 2.5 | t | 204,00 | |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2040,00 | |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2040,00 | |  |  |
| 10 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2040,00 | |  |  |
| 11 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją  Obmiar: 510,00 x 0,75 + 510,00 x 1,5 = 1147,50 | m2 | 1147,50 | |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m oraz 1,50 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1147,50 | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  | | |

ZESTAWIENIE WARTOŚCI KOSZTORYSÓW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nr drogi** | **NAZWA** | **Wartość robót**  **netto** | **VAT 23%** | **Wartość robót**  **brutto** |
| 1 | - | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla niżej wymienionych odcinków wraz z wprowadzeniem |  |  |  |
| 2 | 2555C | Kościelec – Batkowo – Inowrocław |  |  |  |
| 3 | 2572C | Bąkowo – Chróstowo |  |  |  |
|  | | | | | |
| **RAZEM** | | |  |  |  |

……………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy