Załącznik nr 3

… 2024 roku

(data)

**Nazwa Wykonawcy:** …

**Kosztorys ofertowy**

**Z130/22/2024**

**„****Remont pomieszczeń w budynku ZDP w Inowrocławiu – część II”**

**UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.**

**Zaleca się uzupełnienie kosztorysu komputerowo.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KNR** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jedn. obm.** | **cena jedn. netto** | **Wartość netto****(4x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | **21,50** | m² |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | **37,20** | m² |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0348-06 | Rozebranie ścianki grub. do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | **16,80** | m² |  |  |
| 4. | KNR-W 4-02 0234-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych | **8** | kpl. |  |  |
| 5. | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | **21,50** | m² |  |  |
| 6. | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów | **21,50** | m² |  |  |
| 7. | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | **21,50** | m² |  |  |
| 8. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą -**Gres szkliwiony Porto 2 Brown 30 x 60 Greenline Tiles** | **21,50** | m² |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - **Glazura Diamond White 30 x 45 Cer-Rol** | **59,52** | m² |  |  |
| 10. | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | **1** | kpl. |  |  |
| 11. | KNR-W 2-15 0116-05 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm | **7** | szt. |  |  |
| 12. | KNR-W 2-15 0109-01 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych | **12** | m |  |  |
| 13. | KNR-W 2-15 0109-05 | Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych | **14** | m |  |  |
| 14. | KNR 0-31 0111-06 analogia | Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane w kabinie- **veldman zestaw podtynkowy costa deszczownica slim** | **7** | szt. |  |  |
| 15. | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | **8** | szt. |  |  |
| 16. | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | **11** | m |  |  |
| 17. | Kalk.własna | Dostawa i montaz kabin i ścianek sanitarnych parawanowych systemowych z płyty HPL w kolorze jasnym (RAL 9001). W skład- drzwi 90x187cm - 8 szt- przymyki 10x187cm - 8szt.- ścianka działowa boczna 129x187cm wraz z nogą i dodatkowymi profilami - 8 szt.- wszystkie potrzebne profile, akcesoria, wkręty | **34,24** | m² |  |  |
| 18. | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | **5,67** | m³ |  |  |
| 19. | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | **5,67** | m³ |  |  |
| 20. | Kalk.własna | Utylizacja gruzu | **5,67** | m³ |  |  |
|  |
| **Razem wartość netto** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Razem wartość brutto** |  |

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji cenowych. Pominięcie jakieś pozycji cenowej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.