Załącznik nr 3

… 2024 roku

(data)

**Kosztorys ofertowy**

**modyfikacja**

**Z130/11/2024**

**„****Remont pomieszczeń biurowych w budynku ZDP w Inowrocławiu – część I”**

**UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zaleca się uzupełnienie kosztorysu komputerowo.**

**Nazwa Wykonawcy:** …

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **cena jedn. netto** | **Wartość netto****(3x4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 1. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H50 (pokój 112) | **1** |  |  |
| 2. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji split Rotenso- jednostka wewnętrzna Imoto I50 (pokój 112) | **1** |  |  |
| 3. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H35 (serwerownia) | **1** |  |  |
| 4. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji split Rotenso - jednostka wewnętrzna Imoto I35 (serwerownia) | **1** |  |  |
| 5. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H80 (pokój 101 i 103) | **1** |  |  |
| 6. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka wewnętrzna Imoto I35 (pokój 103,105,116,117,118,) | **5** |  |  |
| 7. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H100 (pokój 116,117,118) | **1** |  |  |
| 8. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka wewnętrzna Imoto I50 (pokój 101,121) | **2** |  |  |
| 9. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H70 (pokój 121) | **1** |  |  |
| 10. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka zewnętrzna Hiro H60 (pokój 103, 104-sekretariat) | **1** |  |  |
| 11. | Zakup wraz z montażem klimatyzacji multi split Rotenso- jednostka wewnętrzna Imoto I25 (104-sekretariat) | **1** |  |  |
| 12. | Akcesoria w tym m.in. maskownice, koryta maskujące, wąż do skroplin, uchwyty do agregatów, kołki rozporowe, przewody komunikacyjne, rury miedziane w otulinie | **1 kpl** |  |  |
| 13. | Montaż w tym m.in. montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, montaż instalacji freonowej oraz elektrycznej, odprowadzenie skroplin grawitacyjne, napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym, uruchomienie oraz instruktaż obsługi | **1 kpl** |  |  |
|  |
| **Razem wartość netto** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Razem wartość brutto** |  |

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji cenowych. Pominięcie jakieś pozycji cenowej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.